{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","防火卷帘清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[4,0,5,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"防火卷帘清单","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,2],[1,3,2,3],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,1,3,2],[3,10,5,10],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["徽盐·曲阳新天地（4#）地下室特级防火卷帘门报价表"]
["序号","报价项目",null,"型号及尺寸","防火","单位","数量","综合单价","合价（元）","品牌","备注"]
[{"$nulls":4},"等级",null,null,"（元）"]
[1,"防火卷帘JLM5531",null,"5500*3100","特级","套",17,{"$nulls":3},"双轨特级无机防火卷帘"]
[2,"防火卷帘JLM6231",null,"6200*3100","特级","套",3]
[3,"防火卷帘JLM7531",null,"7500*3100","特级","套",3]
[4,"防火卷帘双轨电机",null,"电机功率kw",null,"台",23]
[5,"卷帘门控制箱（含箱体至电动机、按钮开关、导轨间的线缆）",{"$nulls":3},"台",23]
["合计： 大写          （¥：         ）            "]
["最终优惠价：大写            （¥：       ）"]
["备注：1、复合型钢质防火卷帘（防火防烟）双轨特级防火卷帘(耐火极限不低于3小时)，以背火面温升为控制耐火标准。包含防火卷帘门制作、安装，电机、卷帘门控制箱、按钮开关、导线、机罩、卷帘箱体等全部工序，报价时附设备参数；2、具体尺寸、数量以施工设计图纸标注为准；3、“综合单价”包含但不限于材料购置费、五金配件费、制作费、包装费、运输费、装修费、二次搬运费、安装费、门框与墙体之间的塞缝费用、水电费、安全文明施工费、管理费、合理利润、3%的增值税金及所有检测费、调试费、材料涨价风险费、1.5%总包管理配合费及配合消防专项验收等所有费用。"]
["报价单位（签章）："]
["报价日期："]
["质保期限："]
["报价有效期："]
["联系人及方式："]